PU10	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, Total solid	PU systems, harmful, total solid
PU20	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, Augenschäden, Total solid	PU systems, harmful, eye damage, total solid
PU30	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, Augenschäden, lösemittelarm (< 10% VOC)	PU systems, harmful, eye damage, low solvent content (<10% VOC)
PU40	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, CMR-Verdacht, Total solid	PU systems, harmful, contains solvents (>10% VOC), CMR
PU50	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, CMR-Verdacht, lösemittelhaltig (> 10% VOC)	PU systems, harmful, CMR suspected, containing solvent (>10% VOC)
