HSM-LB 10	d		
HSM-LB 15	d		
HSM-LB 20	d		
HSM-LB 30	d		
HSM-LB 40	d		
HSM-LB 50	d		
HSM-LV 10	d		
HSM-LV 15	d		
HSM-LV 20	d		
HSM-LV 30	d		
HSM-LV 40	d		
HSM-W 10	d		
HSM-W 40	d		
HSM-W 44	d		
HSM-W 47	d		
HSM-W 50	d		
HSM-W 60	d		
HSM-W 65	d		
HSM-W 70	d		
ABZ10	n	Abbeizer	Paint stripper
ABZ20	n	Abbeizer, enthält Dibasenester	Paint stripper, contains dibasic esters
ABZ30	n	Abbeizer, reizend, enthält Dibasenester	Paint stripper, irritant, contains dibasic esters
ABZ40	n	Abbeizer, entzündbar, reizend	Paint stripper, flammable, irritant
ABZ50	n	Abbeizer, ätzend, entzündbar, enthält Dibasenester	Paint stripper, corrosive, flammable, contains dibasic esters
ABZ60	n	Abbeizer, fruchtschädigend, ätzend, entzündbar, enthält Dibasenester	Paint stripper, teratogenic, corrosive, flammable, contains dibasic esters
BBP20	m	Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelhaltig	Bituminous compounds, low in aromatics, containing solvents
BBP30	m	Bitumenmassen, aromatenarm, lösemittelreich	Bituminous compounds, low in aromatics, high in solvents
BBP80	n	Bitumenlösungen, leicht entzündbar	Bituminous solutions, highly flammable
GD20	m	Desinfektionsreiniger, nicht gekennzeichnet	Disinfectant cleaner, unlabeled
GS20	mi	Sanitärreiniger, pH < 2, nicht kennzeichnungspflichtig - ALT	Sanitary cleaner, pH
M-AB10	mi	Abbeizer, lösemittelhaltig, dichlormethanfrei	Paint stripper, containing solvents, dichloromethane free
M-AB20	mi	Abbeizer, lösemittelhaltig, hautresorptiv, dichlormethanfrei	Paint stripper, containing solvents, skin absorptive, dichloromethane free
M-AL10	mi	Ablauger, reizend	Paint stripper, irritant
M-AL20	mi	Ablauger, ätzend	Paint stripper, corrosive
PU10	mi	PU-Systeme, lösemittelfrei	PU systems, solvent-free
PU20	mi	PU-Systeme, lösemittelhaltig	PU systems, containing solvents
PU30	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, Augenschäden, lösemittelarm (< 10% VOC)	PU systems, harmful, eye damage, low solvent content (
PU30	mi	PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich	PU systems, containing solvents, harmful
PU35	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, Augenschäden, lösemittelhaltig (> 10% VOC )	PU systems, harmful, eye damage, contains solvents (>10% VOC)
PU40	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, CMR-Verdacht, Total solid	PU systems, harmful, total solid, CMR
PU40	mi	PU-Systeme, lösemittelfrei, gesundheitsschädlich, sensibilisierend	PU systems, solvent-free, harmful, sensitising
PU45	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, CMR-Verdacht, lösemittelarm (< 10% VOC)	PU systems, harmful, low solvent content (
PU50	m	PU-Systeme, gesundheitsschädlich, CMR-Verdacht, lösemittelhaltig (> 10% VOC)	PU systems, harmful, contains solvents (>10% VOC), CMR
PU50	mi	PU-Systeme, lösemittelhaltig, gesundheitsschädlich, sensibilisierend	PU systems, containing solvents, harmful, sensitising
PU55	m	PU-Systeme, giftig, CMR-Verdacht, lösemittelhaltig	PU systems, contains solvents, toxic, CMR
RE50	m	Epoxidharz-Produkte, sensibilisierend, lösemittelarm	Epoxide resin products, sensitizing, low solvent content
RE90	m	Epoxidharz-Produkte, CMR-Eigenschaften, sensibilisierend, total solid	Epoxide resin products, CMR characteristics, sensitizing, low solvent content or totally solid
RE95	n	Epoxidharz-Produkte, RM-Eigenschaften, sensibilisierend, lösemittelarm bzw. lösemittelhaltig	Epoxide resin products, RM characteristics, sensitizing, solvent content or low solvent content
RepA10	m	Reparaturasphalt (Kaltasphalt), ohne bitumenfremde Stoffe mit Siedepunkt bis 300°C	Repair asphalt, without non-bitumen substances, boiling point up to 300°C
RepA20	m	Reparaturasphalt (Kaltasphalt), lösemittelfrei	Repair asphalt, solvent free
RepA30	m	Reparaturasphalt (Kaltasphalt), lösemittelarm	Repair asphalt, low solvent content
RepA40	m	Reparaturasphalt (Kaltasphalt), schwach lösemittelhaltig	Repair asphalt, low solvent content
RepA50	m	Reparaturasphalt (Kaltasphalt), lösemittelhaltig	Repair asphalt, contains solvents
RepA70	m	Reparaturasphalt (Kaltasphalt), enthält sensibilisierende Stoffe	Repair asphalt, contains sensitizing substances
RepA90	m	Reparaturasphalt (Kaltasphalt), enthält CMR-Stoffe	Repair asphalt, contains CMR substances
RS15	m	Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig, (keine Grundierungen)	Laying products, methoxysilane content, (no base)
RS20	m	Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltige Grundierungen / Beschichtungen, kennzeichnungsfrei	Laying products, methoxysilane containing base / coating, labeled
RS25	m	Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltige Grundierungen / Beschichtungen	Laying products, methoxysilane containing base / coating
RSP20	m	SMP-basierte Beschichtungsstoffe	SMP-based coating materials
RSP25	m	SMP-basierte Beschichtungsstoffe, gekennzeichnet	SMP-based coating materials, labelled
